Тип электродвигателя, характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | ВАО7А-560М-4Х25 СКТПУ2 |
| Мощность, kW | 630 |
| Обороты двигателя, об. в мин. | 1500 |
| Напряжение, V | 6000 |
| Режим работы продолжительный | S1 по ГОСТ 31606-2012 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Форма исполнения | IM 1001 по ГОСТ 2479 |
| КПД, % | 95 |
| Вес агрегата, kg | 5380 |
| Вид и уровень взрывозащиты | PBExdI |